Правила приемки двигателей в ремонт

в ООО «ГеоСтройТех»

В капитальный ремонт принимаются все двигателя независимо от места предыдущего ремонта.

Двигателя, сдаваемые в ремонт осматривает контролер ОТК и оформляет приемо-сдаточный акт (ПСА) форма 6434, с указанием внешней некомплектности. После разборки двигателя, мойки и дефектовки его узлов и деталей, в приложении к ПСА указываются неремонтопригодные детали и внутренняя некомплектность.

Комплектация ремонтного фонда ДВС.

Двигатели, принимаемые на ремонт должны соответствовать комплектации 7401000450-основная комплектация двигателя, без следующих узлов и агрегатов: сцепления, компрессора, насоса гидроусилителя руля, кронштейна рычага переключения передач, генератора, стартера, индикатора засоренности воздушного фильтра, датчика указателя давления масла, датчика аварийного давления масла, крана сливного, крана фильтра центробежной очистки масла, вентилятора, воздушного фильтра, датчика температуры воды, датчика тахометра, ремней привода агрегатов, газовой аппаратуры для газодизельных ДВС (выписка из инструкции 740.100010РИ). 

 Все двигателя, сдаваемые в ремонт, должны быть чистыми, без жидкостей в системе охлаждения и смазки.

Неремонтопригодные дефекты деталей ДВС.

Блок цилиндров – пробоины на стенках, трещины на постелях коренных опор, трещины на постелях р/вала, клееный, заваренный по рубашке охлаждения, радиальный проворот коренных опор D>101 мм.

Коленчатый вал – излом, трещины, провороты, размер диаметров коренных шеек<93,5 мм (К3), шатунных шеек<78,5 мм (Ш3), срыв резьбы под болты крепления маховика более чем в 4-х отверстиях.

Шатун – непарные крышки, размер кривошипной головки шатуна D>85,5 мм, проворот по поршневой головке шатуна, горелый после проворота вкладышей, трещины, скручивание>0,1 мм.

Маховик – излом шипов, зубьев зубчатого венца, трещины.

Заказчик оплачивает стоимость ремонта, а также неремонтопригодных и недостающих деталей, согласно действующих расценок и получает капитально отремонтированный двигатель.

Неремонтопригодные детали (блок, к/вал) по предварительной заявке предъявляются Заказчику и отгружаются с получением капитально-отремонтированного двигателя.

ООО  «ГеоСтройТех»

Тел. (8552)33-45-04, тел/факс (8552)44-01-85

e-mail: gst7@mail.ru 

Правила приемки КПП и главных передач среднего и

заднего мостов в ремонт на ООО «ГеоСтройТех»

Коробки перемены передач и главные передачи, сдаваемые в капитальный ремонт, должны быть чистыми, без жидкой смазки, герметизированы, а неокрашенные поверхности покрыты консервирующей смазкой.

Коробки перемены передач и главные передачи, сдаваемые в ремонт, осматривает контролер ОТК и оформляет приемо-сдаточный акт (форма 12. 00. 041) с указанием некомплектности агрегата. После разборки КПП и главных передач среднего и заднего мостов, мойки и дефектовки их деталей в акте указываются неремонтнопригодность базовых деталей.

Оценка неремонтнопригодности базовых деталей КПП

и главных передач среднего и заднего мостов:
1. Картера КПП, делителя, главных передач, имеющие – пробоины, обломы, трещины, захватывающие посадочные поверхности подшипников.

2. Валы КПП и главных передач, имеющие – изгиб или скручивание, трещины и обломы, выкрошивание зубьев рабочей поверхности.

3. Крышка КПП верхняя, имеющая – трещины, обломы, захватывающие отверстия под штоки вилок переключения.

4. Шестерни КПП и главных передач – трещины, обломы, выкрошивание рабочей поверхности зубьев. 

Коробки перемены передач, сдаваемые в ремонт, должны иметь следующую комплектацию:

С КПП должны быть сняты:

1. Выжимной подшипник;

2. Вилка выжимного подшипника;

3. Кронштейн крепления КПП к раме.

Неремонтопригодные детали предъявляются заказчику и по желанию отгружаются с получением капитально отремонтированного агрегата.

Заказчик оплачивает стоимость недостающих и неремонтопригодных деталей согласно установленных цен и получает капитально отремонтированный агрегат.

Заказчик получает с ремонта главную передачу такую, которую сдал в ремонт с комплектностью по одному из чертежей и соответствующим передаточным отношением, но по желанию может получить главную передачу другой комплектности с желаемым передаточным отношением (при условии оплаты разницы в цене). 
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